《嵌入式Linux接口开发技术》勘误表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 页数 | 行数/表/图 | 更正前 | 更正后 |
| 1 | 113 | 表5.5-函数说明 | 分别是port、pin和levle | 分别是port、pin和level |
| 2 | 182 | 第4行 | 6800/8000串口 | 6800/8080并口 |
| 3 | 186 | 表7.23-函数说明 | 范围是0~63 | 范围是0~7 |
| 4 | 187 | 表7.24-函数说明 | 范围是0~63 | 范围是0~7 |
| 5 | 200 | 第4行 | 分别与SPI总线的CS、MISO、MOSI和SCLK引脚相连 | 分别与SPI总线的CS、SCLK、MOSI和MISO引脚相连 |
| 6 | 201 | 图8.9 |  |  |
| 7 | 34 | 第3-4行文字 | 第一行是注释信息…警告作用 | 在页首的灰色程序里面加入一行注释：  #列出当前工作目录和查看文件 |
| 8 | 35 | 图1.35 | $2$6都写的第一个参数 | 第二个参数，第六个参数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |